This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<root>
<Device Name="StecaGrid 3000" NominalPower="3000" Type="Inverter" Serial="748612ZD005337120001" BusAddress="1" NetBiosName="INV005337120001" IpAddress="192.168.178.54" DateTime="2021-03-05T10:58:09">
<Measurements>
<Measurement Value="234.0" Unit="V" Type="AC_Voltage"/>
<Measurement Value="0.937" Unit="A" Type="AC_Current"/>
<Measurement Value="201.3" Unit="W" Type="AC_Power"/>
<Measurement Value="49.960" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/>
<Measurement Value="402.6" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
<Measurement Value="0.501" Unit="A" Type="DC_Current"/>
<Measurement Value="22.9" Unit="°C" Type="Temp"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridPower"/>
<Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Derating"/>
</Measurements>
<Events>
<Event Message="ENS Grid Frequency too low" Severity="Error" Type="User" Start="2018-11-07T16:59:27" End="2021-02-03T08:21:09"/>
</Events>
<Yields/>
<Versions>
<Software Device="HMI" Name="BFAPI" Version="2.5.3"/>
<Software Device="HMI" Name="FBL" Version="2.6.0"/>
<Software Device="HMI" Name="APP" Version="2.12.0"/>
<Software Device="HMI" Name="PAR default" Version="2.0.4"/>
<Software Device="HMI" Name="OEM SG3000" Version="1.0.4"/>
<Software Device="PU" Name="BFAPI" Version="2.5.0"/>
<Software Device="PU" Name="FBL" Version="1.1.1"/>
<Software Device="PU" Name="APP" Version="5.5.0"/>
<Software Device="PU" Name="PAR" Version="5.3.1"/>
<Software Device="ENS1" Name="BFAPI" Version="2.5.0"/>
<Software Device="ENS1" Name="FBL" Version="1.1.1"/>
<Software Device="ENS1" Name="APP" Version="3.61.0"/>
<Software Device="ENS1" Name="PAR" Version="22.0.7"/>
<Software Device="ENS2" Name="BFAPI" Version="2.5.0"/>
<Software Device="ENS2" Name="FBL" Version="1.1.1"/>
<Software Device="ENS2" Name="APP" Version="3.61.0"/>
<Software Device="ENS2" Name="PAR" Version="22.0.7"/>
<Hardware Device="HMI" Version="1"/>
<Hardware Device="PU" Version="3"/>
<Hardware Device="ENS2" Version="2"/>
</Versions>
<State Value="Active"/>
<Tasks>
<Task Name="TCP/IP Core" State="Pending/Timeout" Prio="2" ID="31" StackSize="320" StackUsed="178" ContextSwitches="33506310" CPULoad="0.74%" CPULoadPeak="58.27%" WaitFor="LwIP_DynQueue"/>
<Task Name="RS485 BusScheduler" State="Pending/Timeout" Prio="20" ID="30" StackSize="256" StackUsed="98" ContextSwitches="278657979" CPULoad="2.28%" CPULoadPeak="10.30%" WaitFor="Task Sem"/>
<Task Name="Derating" State="Delayed" Prio="20" ID="29" StackSize="96" StackUsed="28" ContextSwitches="2613845" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.03%" WaitFor=" "/>
<Task Name="uC/OS-III Timer Dispatcher" State="Pending" Prio="10" ID="28" StackSize="128" StackUsed="42" ContextSwitches="307" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.01%" WaitFor="Task Q"/>
<Task Name="TCP/IP INET LinkStatus" State="Suspended" Prio="29" ID="27" StackSize="256" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="TCP/IP LinkStatus" State="Delayed" Prio="29" ID="26" StackSize="256" StackUsed="113" ContextSwitches="26658131" CPULoad="0.08%" CPULoadPeak="0.45%" WaitFor=" "/>
<Task Name="Datalogger" State="Delayed" Prio="28" ID="25" StackSize="256" StackUsed="134" ContextSwitches="28383801" CPULoad="0.82%" CPULoadPeak="13.53%" WaitFor=" "/>
<Task Name="RTC IntervalTimer" State="Delayed" Prio="27" ID="24" StackSize="256" StackUsed="68" ContextSwitches="26129719" CPULoad="0.01%" CPULoadPeak="1.31%" WaitFor=" "/>
<Task Name="PowerLimiter" State="Pending" Prio="25" ID="23" StackSize="256" StackUsed="96" ContextSwitches="7" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.19%" WaitFor="Task Sem"/>
<Task Name="Simulation" State="Suspended" Prio="22" ID="22" StackSize="512" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="Analog Measurements" State="Delayed" Prio="21" ID="21" StackSize="128" StackUsed="64" ContextSwitches="2646266" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.18%" WaitFor=" "/>
<Task Name="EndOfLine Test" State="Suspended" Prio="20" ID="20" StackSize="256" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="MinMax" State="Delayed" Prio="18" ID="19" StackSize="256" StackUsed="204" ContextSwitches="2677981" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.65%" WaitFor=" "/>
<Task Name="OperatingHours" State="Delayed" Prio="17" ID="18" StackSize="256" StackUsed="142" ContextSwitches="3627171" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="28.22%" WaitFor=" "/>
<Task Name="HMI LCD" State="Pending/Timeout" Prio="16" ID="17" StackSize="512" StackUsed="304" ContextSwitches="130195666" CPULoad="1.29%" CPULoadPeak="32.33%" WaitFor="Task Q"/>
<Task Name="HMI Key" State="Delayed" Prio="15" ID="16" StackSize="256" StackUsed="74" ContextSwitches="261283344" CPULoad="0.17%" CPULoadPeak="0.22%" WaitFor=" "/>
<Task Name="HMI Buzzer" State="Delayed" Prio="1" ID="15" StackSize="64" StackUsed="39" ContextSwitches="2612659478" CPULoad="0.98%" CPULoadPeak="1.06%" WaitFor=" "/>
<Task Name="HMI Backlight" State="Delayed" Prio="2" ID="14" StackSize="128" StackUsed="58" ContextSwitches="252796304" CPULoad="0.59%" CPULoadPeak="0.64%" WaitFor="FLAG Backlight"/>
<Task Name="Reset" State="Suspended" Prio="1" ID="13" StackSize="160" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="RS485 Master" State="Pending/Timeout" Prio="3" ID="12" StackSize="512" StackUsed="139" ContextSwitches="1306535971" CPULoad="0.83%" CPULoadPeak="9.85%" WaitFor="Task Sem"/>
<Task Name="RS485 Slave" State="Pending/Timeout" Prio="5" ID="11" StackSize="512" StackUsed="79" ContextSwitches="522540173" CPULoad="0.31%" CPULoadPeak="0.37%" WaitFor="SEM RS485 Address Changed"/>
<Task Name="TCP/IP SMTPclient" State="Pending" Prio="31" ID="10" StackSize="512" StackUsed="40" ContextSwitches="1" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor="Task Q"/>
<Task Name="TCP/IP TELNETserver" State="Suspended" Prio="13" ID="9" StackSize="1024" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="TCP/IP TELNETinput" State="Suspended" Prio="11" ID="8" StackSize="256" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="TCP/IP DEBUGserver" State="Suspended" Prio="24" ID="7" StackSize="128" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="TCP/IP ETHinput" State="Pending/Timeout" Prio="10" ID="6" StackSize="128" StackUsed="63" ContextSwitches="35670076" CPULoad="0.31%" CPULoadPeak="2.14%" WaitFor="Task Sem"/>
<Task Name="TCP/IP HTTPclient" State="Suspended" Prio="31" ID="5" StackSize="1024" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="TCP/IP HTTPserver" State="Ready" Prio="31" ID="4" StackSize="1024" StackUsed="798" ContextSwitches="763927" CPULoad="10.70%" CPULoadPeak="75.67%" WaitFor=" "/>
<Task Name="EventStorage" State="Suspended" Prio="7" ID="3" StackSize="256" StackUsed="16" ContextSwitches="0" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.00%" WaitFor=" "/>
<Task Name="Eventmanager" State="Pending" Prio="6" ID="2" StackSize="256" StackUsed="70" ContextSwitches="6" CPULoad="0.00%" CPULoadPeak="0.05%" WaitFor="Task Q"/>
<Task Name="Boot" State="Delayed" Prio="0" ID="1" StackSize="544" StackUsed="165" ContextSwitches="52254173" CPULoad="0.07%" CPULoadPeak="97.10%" WaitFor="Task Sem"/>
<Task Name="uC/OS-III Timer Task" State="Pending" Prio="11" ID="32" StackSize="256" StackUsed="58" ContextSwitches="261280419" CPULoad="0.11%" CPULoadPeak="0.58%" WaitFor="Task Sem"/>
<Task Name="uC/OS-III Stat Task" State="Delayed" Prio="11" ID="33" StackSize="128" StackUsed="44" ContextSwitches="26233615" CPULoad="0.46%" CPULoadPeak="0.54%" WaitFor=" "/>
<Task Name="uC/OS-III Tick Task" State="Pending" Prio="10" ID="34" StackSize="128" StackUsed="28" ContextSwitches="2612689331" CPULoad="1.34%" CPULoadPeak="1.41%" WaitFor="Task Sem"/>
<Task Name="uC/OS-III Idle Task" State="Ready" Prio="63" ID="35" StackSize="128" StackUsed="18" ContextSwitches="2559974556" CPULoad="87.34%" CPULoadPeak="93.21%" WaitFor=" "/>
</Tasks>
<Statistics>
<Statistic Name="Common">
<Value Label="Connected%20To%20Grid">21841688</Value>
<Value Label="Active">10127826</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="Power">
<Value Label="0-500W">6451398</Value>
<Value Label="500-1000W">1506382</Value>
<Value Label="1000-1500W">962366</Value>
<Value Label="1500-2000W">974553</Value>
<Value Label="2000-2500W">223869</Value>
<Value Label="2500-3000W">9195</Value>
<Value Label="3000-3500W">63</Value>
<Value Label="3500-4000W">0</Value>
<Value Label="4000-4500W">0</Value>
<Value Label="4500-5000W">0</Value>
<Value Label="5000-5500W">0</Value>
<Value Label="5500-6000W">0</Value>
<Value Label="%3E6000W">0</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="AC%20Voltage">
<Value Label="%3C200V">0</Value>
<Value Label="200-230V">14635</Value>
<Value Label="230-240V">16028749</Value>
<Value Label="240-250V">913024</Value>
<Value Label="250-255V">0</Value>
<Value Label="255-260V">0</Value>
<Value Label="260-265V">0</Value>
<Value Label="%3E265V">0</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="PV%20Voltage">
<Value Label="%3C100V">10793888</Value>
<Value Label="100-200V">281478</Value>
<Value Label="200-300V">272581</Value>
<Value Label="300-400V">8840750</Value>
<Value Label="400-500V">1652991</Value>
<Value Label="500-600V">0</Value>
<Value Label="600-700V">0</Value>
<Value Label="700-800V">0</Value>
<Value Label="800-850V">0</Value>
<Value Label="850-900V">0</Value>
<Value Label="900-950V">0</Value>
<Value Label="950-1000V">0</Value>
<Value Label="%3E1000V">0</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="Derating">
<Value Label="Temperature">0</Value>
<Value Label="External">0</Value>
<Value Label="P(f)">0</Value>
<Value Label="Startup">161</Value>
<Value Label="UserLimit">0</Value>
<Value Label="Hardware%20Limit">61</Value>
<Value Label="Frequency%20TooHigh">59408</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="Temp%20Ambient">
<Value Label="%3C-20%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="-20-0%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="0-20%C2%B0C">6248784</Value>
<Value Label="20-40%C2%B0C">15592904</Value>
<Value Label="40-60%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="60-80%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="80-100%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="%3E100%C2%B0C">0</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="Temp%20T1">
<Value Label="%3C-20%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="-20-0%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="0-20%C2%B0C">221288</Value>
<Value Label="20-40%C2%B0C">9741575</Value>
<Value Label="40-60%C2%B0C">164963</Value>
<Value Label="60-80%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="80-100%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="%3E100%C2%B0C">0</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="Temp%20T2">
<Value Label="%3C-20%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="-20-0%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="0-20%C2%B0C">2167634</Value>
<Value Label="20-40%C2%B0C">7421361</Value>
<Value Label="40-60%C2%B0C">538831</Value>
<Value Label="60-80%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="80-100%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="%3E100%C2%B0C">0</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="Temp%20T3">
<Value Label="%3C-20%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="-20-0%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="0-20%C2%B0C">2454138</Value>
<Value Label="20-40%C2%B0C">6919167</Value>
<Value Label="40-60%C2%B0C">754521</Value>
<Value Label="60-80%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="80-100%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="%3E100%C2%B0C">0</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="Temp%20T4">
<Value Label="%3C-20%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="-20-0%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="0-20%C2%B0C">978963</Value>
<Value Label="20-40%C2%B0C">7688155</Value>
<Value Label="40-60%C2%B0C">1460708</Value>
<Value Label="60-80%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="80-100%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="%3E100%C2%B0C">0</Value>
</Statistic>
<Statistic Name="Temp%20Tmax">
<Value Label="%3C-20%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="-20-0%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="0-20%C2%B0C">221145</Value>
<Value Label="20-40%C2%B0C">8449234</Value>
<Value Label="40-60%C2%B0C">1457447</Value>
<Value Label="60-80%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="80-100%C2%B0C">0</Value>
<Value Label="%3E100%C2%B0C">0</Value>
</Statistic>
</Statistics>
</Device>
</root>